/* $begin ret-hazard-ys */
# Test instruction that modifies %esp followed by ret
	irmovq mem,%rbx
	mrmovq  0(%rbx),%rsp # Sets %rsp to point to return point
	ret		     # Returns to return point 
	halt                 # 
rtnpt:  irmovq $5,%rsi       # Return point
	halt
.pos 0x40
mem:	.quad stack	     # Holds desired stack pointer
.pos 0x50
stack:	.quad rtnpt          # Top of stack: Holds return point
/* $end ret-hazard-ys */
